**Gaia APK V4.2.2及以上版本软件使用指南**

**（适配GO pod BT=V1.54及以上版本固件，含固件升级教程）**

**注意：**

* 软件可搭配**GO pod BT=V1.54及以上**版本固件，能够实现更为丰富的显示及设置功能。
* 本指南仅供参考，用于示意的**Gaia APK版本为V4.2.2**，**GO pod蓝牙固件版本为V1.54**。搭配其他产品及固件时，软件功能及显示可能会有差异，请以实际情况为准。
* 本指南同样适用于**Gaia APK V4.2.7**及**GO pod BT=V1.59**。

**一、选择设备**

****

请根据实际情况，从【Connected devices（已连接的设备）】中进行选择。

**二、设备信息**



点击【Info（信息）】您可查看所连接的设备、设备地址、固件版本、电池电量信息，并可以断开设备连接。最下方可切换至【Settings（设置）】部分。

**三、设置**



您可进行固件升级、编解码器设置、设备蓝牙名称设置、复位设置、滤波设置，及触控设置。并可以查看Gaia客户端版本。最下方可切换至【Info（信息）】部分。


**四、固件升级**



**第一步** - 点击【SELECT UPGRADE FILE（请选择升级文件）】



**第二步** - 选择已保存在手机本地的固件，点击即可升级。（固件存储路径请以实际为准。）




**第三步** - 固件升级中，请确保左右两边的GO pod都和手机连接。

升级过程需要一定时间，请耐心等待。



**第四步** - 升级成功，点击【DONE（好）】，结束固件升级。

**五、编解码器设置**




您可对GO pod进行编译码器设置，可选择开启/关闭某一蓝牙解码格式，点击【APPLY（应用）】即可保存。

****

更新设置后，GO pod将重新启动。

**六、设备蓝牙名称设置**



您可以修改当前设备的蓝牙名称。

**七、复位设置**



可选择【CLEAR PAIRED DEVICES（清除已配对设备）】，以及【FACTORY RESET（恢复出厂设置）】。

**清除已配对设备：**删除所有配对的设备和用户设置。必须在手机设置和修复中删除设备。

**恢复出厂设置：**恢复出厂设置后，左右Go pod将断连。请将恢复出厂设置的左右吊舱放在一起，使其重新连接。





进行操作后，设备将重新启动。

**八、滤波设置**



您可以对GO pod进行数字滤波器设置，按【DEFAULT】可恢复设置为默认。

滤波详细描述请参考天猫“悦尔法旗舰店”GO pod产品详情页。

**九、触控设置**



您可设置GO pod的触控延迟，选择是否启用触控功能，以及选择是否启用“短按4次触控面板开启/关闭触控功能”。